附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **送货地点** | **用途** | **单价（万元）** | **金额（万元）** | **备注** |
| 3m³吸粪车（罐车） | 1.1、底盘：二类汽车底盘  1.2、排放标准：国 VI  1.3、燃料类型：柴油  1.4、发动机功率(kw)：≥70  ▲1.5、整车外形尺寸（长）(mm)：≥5300  ▲1.6、整车外形尺寸（宽）(mm)：≥1850  ▲1.7、整车外形尺寸（高）(mm)：≥2150  ▲1.8、总质量(kg)：≤4495  ▲1.9、额定载质量(kg)：≤1690  ▲1.10、整备质量(kg)：≤2800  ▲1.11、轴距(mm)：≤2600  1.12、功能：油水分离器，水气分离器，专用真空吸粪泵，容积压力表，管网系统，吸物导管，自流阀，真空罐体，连通器（视粪窗）。 | 辆 | 4 | 界岭镇、麻柳镇、红椿镇 | 陕西省安康市紫阳县2024年畜禽粪污资源化利用整县推进项目设备采购（粪污车辆） |  |  |  |
| 5m³吸粪车（罐车） | 1.1、底盘：二类汽车底盘  1.2、排放标准：国 VI  1.3、燃料类型：柴油  1.4、发动机功率(kw)：≥103  1.5、整车外形尺寸（长）(mm)：≥5988  1.6、整车外形尺寸（宽）(mm)：≥2010  ▲1.7、整车外形尺寸（高）(mm)：≥2500  1.8、总质量(kg)：≤7360  ▲1.9、额定载质量(kg)：≥3530  ▲1.10、整备质量(kg)：≥3700  1.11、轴距(mm)：≥3308  ▲1.12、前悬/后悬(mm)：≥1055/1635  ▲1.13、接近角/离去角（°）：≥27/14 | 辆 | 9 | 界岭镇、双桥镇、瓦庙镇、麻柳镇、高桥镇、双安镇 |  |  |  |
| 8m³吸粪车（罐车） | 1.1、底盘：二类汽车底盘  1.2、排放标准：国 VI  1.3、燃料类型：柴油  1.4、发动机功率(kw)：≥114  1.5、整车外形尺寸（长）(mm)：≥6900  1.6、整车外形尺寸（宽）(mm)：≥2350  ▲1.7、整车外形尺寸（高）(mm)：≥2850  1.8、总质量(kg)：≥11995  ▲1.9、额定载质量(kg)：≥6400  ▲1.10、整备质量(kg)：≤5190  1.11、轴距(mm)：≤3800 | 辆 | 1 | 焕古镇 |  |  |  |
| 12m³吸粪车（罐车） | 1.1、底盘：二类汽车底盘  1.2、排放标准：国 VI  1.3、燃料类型：柴油  1.4、发动机功率(kw)：≥125  1.5、整车外形尺寸（长）(mm)：≥7650  1.6、整车外形尺寸（宽）(mm)：≥2500  ▲1.7、整车外形尺寸（高）(mm)：≥3150  1.8、总质量(kg)：≤16000  ▲1.9、额定载质量(kg)：≤8700  ▲1.10、整备质量(kg)：≤7400  1.11、轴距(mm)：≤3950 | 辆 | 5 | 焕古镇、东木镇、红椿镇、双安镇 |  |  |  |
| 5m³运粪车 | 1.1底盘：二类汽车底盘  1.2 排放标准：国VI  1.3燃油类型：燃油  ▲1.4发动机功率（KW）≧110  ▲1.4整车外形尺寸（长）（mm）≦5990  1.5整车外形尺寸（宽）（mm）≦2100  ▲1.6整车外形尺寸（高）（mm）≦2100  1.7货箱尺寸（长\*宽\*高）（mm）≧3200\*2100\*800  ▲1.8总质量(kg)：≦4495  ▲1.9额定载质量(kg)：≧1645  ▲1.10整备质量(kg)：≧2720  ▲1.11轴距（mm）≦275 1.12带自卸功能 | 辆 | 9 | 界岭镇、双安镇、双桥镇、麻柳镇、红椿镇、双安镇 |  |  |  |
| 10m³运粪车 | 1.1底盘：二类汽车底盘  1.2 排放标准：国VI  1.3燃油类型：燃油  ▲1.4发动机功率（KW）≧147  ▲1.4整车外形尺寸（长）（mm）≦7600  1.5整车外形尺寸（宽）（mm）≦2550  ▲1.6整车外形尺寸（高）（mm）≦3050  1.7货箱尺寸（长\*宽\*高）（mm）≧5200\*2550\*800  1.8总质量(kg)：≧18000  ▲1.9额定载质量(kg)：≦9970  1.10整备质量(kg)：≦7900  ▲1.11轴距（mm）≧4200 1.12带自卸功能 | 辆 | 10 | 焕古镇、东木镇、麻柳镇、红椿镇、双安镇 |  |  |  |
| 4立方三轮全自动撒肥车 | 1.1、发动机功率：≥35马力  1.2、座位：双排  1.3、电池容量：≥12V100A(单电瓶）  1.4、箱体外形尺寸（长）(mm)：≥2200  1.6、箱体外形尺寸（宽）(mm)：≥1500  1.7、箱体外形尺寸（高）(mm)：≥800  1.8、液压配置：手摇门、双泵、双调速、液压 | 辆 | 3 | 界岭镇、东木镇、双桥镇 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |
| 交货期 | 日内交货。 | | | | | | | |
| 合计 | 大写： | | | | ￥： | | | |
| 供货商名称：（加盖单位鲜章） | | 法人姓名： 身份证号码： | | | | | | |
| 供应商地址： 省 市 县 区 ； | | 法人联系电话： | | | | | | |
| 开户银行名称： | | 联系人姓名： 身份证号码： | | | | | | |
| 开户银行账号： | | 联系人电话： | | | | | | |
|  | | | | | 供应商报价日期： 年 月 日 | | | |

**报价说明：①交货时间及地点：202 年 月 日，紫阳县农业农村局。②总价及付款方式：供应商报价包含材料费、运输费、税金等一切费用，付款方式为货到验收合格后付款。③本次询价采购遵循质量合格、低价优先的原则。**