附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **送货地点** | **用途** | **单价（万元）** | **金额（万元）** | **备注** |
| 20装载机 | 1、发动机功率≥16KW2、燃油种类：柴油3、举升高度≥2.4m4、铲斗宽度≥1m5、卸载高度：≥2m6、整机尺寸≥4600\*1200\*2000（mm）7、农用装载机 | 辆 | 6  | 界岭镇、东木镇、麻柳镇、双安镇 | 陕西省安康市紫阳县2024年畜禽粪污资源化利用整县推进项目设备采购（装载车辆） |  |  |  |
| 930装载机 | 1、发动机功率≥42KW2、燃油种类：柴油3、举升高度≥4m4、铲斗宽度≥1.5m5、卸载高度：≥3m6、整机尺寸≥5500\*1600\*2600（mm）7、农用装载机 | 辆 | 3  | 瓦庙镇、高桥镇 |  |  |  |
| 50装载机 | 1、发动机功率≥170KW2、燃油种类：柴油3、举升高度≥3.5m4、铲斗宽度≥2.5m5、卸载高度：≥2.5m6、整机尺寸≥8200\*3000\*3400（mm） | 辆 | 2  | 双安镇 |  |  |  |
| 大20装载机 | 1、发动机功率≥78KW2、燃油种类：柴油3、举升高度≥4m4、铲斗宽度≥2m5、卸载高度：≥3.5m6、整机尺寸≥6000\*2000\*2500（mm） | 辆 | 14  | 界岭镇、焕古镇、东木镇、双安镇、双桥镇、麻柳镇、高桥镇、红椿镇 |  |  |  |
| 电动液压三轮车 | 1、整车尺寸：≥2500\*800\*1200（mm）2、车厢尺寸：≥1200\*800\*400（mm）3、自重：≥600kg4、载重：≥2000kg5、电瓶电压60V120A6、电机功率：≥1200W。 | 辆 | 26  | 界岭镇、焕古镇、东木镇、双安镇、双桥镇、瓦庙镇、麻柳镇、高桥镇、高桥镇、红椿镇 |  |  |  |
| 多功能电动手推车 | 1、电机功率：≥1000W2、车厢尺寸：≥900\*600\*400（mm）3、自重≥150kg4、载重≥1000kg5、整车尺寸≥1300\*600\*1100（mm） | 辆 | 10  | 界岭镇、双安镇、麻柳镇、红椿镇 |  |  |  |
| 叉车 | 1、载荷：≥3500kg2、货叉高度：≥3000mm3、轮胎类型：充气胎4、制动：机械制动 | 辆 | 2  | 双安镇 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |
| 交货期 |  日内交货。 |
| 合计 | 大写： | ￥： |
| 供货商名称：（加盖单位鲜章） | 法人姓名： 身份证号码： |
| 供应商地址： 省 市 县 区 ； | 法人联系电话： |
| 开户银行名称： | 联系人姓名： 身份证号码： |
| 开户银行账号： | 联系人电话： |
|   | 供应商报价日期： 年 月 日 |

**报价说明：①交货时间及地点：202 年 月 日，紫阳县农业农村局。②总价及付款方式：供应商报价包含材料费、运输费、税金等一切费用，付款方式为货到验收合格后付款。③本次询价采购遵循质量合格、低价优先的原则。**