附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **技术参数及要求** | **单位** | | **数量** | **送货地点** | **用途** | **单价（万元）** | **金额（万元）** | **备注** |
| 20装载机 | 1、发动机功率≥16KW  2、燃油种类：柴油  3、举升高度≥2.4m  4、铲斗宽度≥1m  5、卸载高度：≥2m  6、整机尺寸≥4600\*1200\*2000（mm） 7、农用装载机 | 辆 | | 6 | 界岭镇、东木镇、麻柳镇、双安镇 | 陕西省安康市紫阳县2024年畜禽粪污资源化利用整县推进项目设备采购（装载车辆） |  |  |  |
| 930装载机 | 1、发动机功率≥42KW  2、燃油种类：柴油  3、举升高度≥4m  4、铲斗宽度≥1.5m  5、卸载高度：≥3m  6、整机尺寸≥5500\*1600\*2600（mm） 7、农用装载机 | 辆 | | 3 | 瓦庙镇、高桥镇 |  |  |  |
| 50装载机 | 1、发动机功率≥170KW  2、燃油种类：柴油  3、举升高度≥3.5m  4、铲斗宽度≥2.5m  5、卸载高度：≥2.5m  6、整机尺寸≥8200\*3000\*3400（mm） | 辆 | | 2 | 双安镇 |  |  |  |
| 大20装载机 | 1、发动机功率≥78KW  2、燃油种类：柴油  3、举升高度≥4m  4、铲斗宽度≥2m  5、卸载高度：≥3.5m  6、整机尺寸≥6000\*2000\*2500（mm） | 辆 | | 14 | 界岭镇、焕古镇、东木镇、双安镇、双桥镇、麻柳镇、高桥镇、红椿镇 |  |  |  |
| 电动液压三轮车 | 1、整车尺寸：≥2500\*800\*1200（mm）  2、车厢尺寸：≥1200\*800\*400（mm）  3、自重：≥600kg  4、载重：≥2000kg  5、电瓶电压60V120A  6、电机功率：≥1200W。 | 辆 | | 26 | 界岭镇、焕古镇、东木镇、双安镇、双桥镇、瓦庙镇、麻柳镇、高桥镇、高桥镇、红椿镇 |  |  |  |
| 多功能电动手推车 | 1、电机功率：≥1000W  2、车厢尺寸：≥900\*600\*400（mm）  3、自重≥150kg  4、载重≥1000kg  5、整车尺寸≥1300\*600\*1100（mm） | 辆 | | 10 | 界岭镇、双安镇、麻柳镇、红椿镇 |  |  |  |
| 叉车 | 1、载荷：≥3500kg  2、货叉高度：≥3000mm  3、轮胎类型：充气胎  4、制动：机械制动 | 辆 | | 2 | 双安镇 |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | 合计 |  |  |
| 交货期 | 日内交货。 | | | | | | | | |
| 合计 | 大写： | | | | | ￥： | | | |
| 供货商名称：（加盖单位鲜章） | | | 法人姓名： 身份证号码： | | | | | | |
| 供应商地址： 省 市 县 区 ； | | | 法人联系电话： | | | | | | |
| 开户银行名称： | | | 联系人姓名： 身份证号码： | | | | | | |
| 开户银行账号： | | | 联系人电话： | | | | | | |
|  | | | | | | 供应商报价日期： 年 月 日 | | | |

**报价说明：①交货时间及地点：202 年 月 日，紫阳县农业农村局。②总价及付款方式：供应商报价包含材料费、运输费、税金等一切费用，付款方式为货到验收合格后付款。③本次询价采购遵循质量合格、低价优先的原则。**